C:\Users\User\Desktop\ГОТОВЫЕ РАБОТЫ\Теплоснабжение\Графика тепло\Схема тепло.dwg,Модель,08.08.2013 11:03:16,User,Canon MF4400 Series UFRII LT,A4,1:1.93512,
C:\Users\User\Desktop\ГОТОВЫЕ РАБОТЫ\Теплоснабжение\Графика тепло\схемы по котельным.dwg,Модель,08.08.2013 11:04:33,User,Canon MF4400 Series UFRII LT,A4,1:0.949192,
C:\Users\User\Desktop\ГОТОВЫЕ РАБОТЫ\Теплоснабжение\Графика тепло\схемы по котельным.dwg,Модель,08.08.2013 11:04:47,User,Canon MF4400 Series UFRII LT,A4,1:0.948986,
C:\Users\User\Desktop\ГОТОВЫЕ РАБОТЫ\Теплоснабжение\Графика тепло\схемы по котельным.dwg,Модель,08.08.2013 11:05:02,User,Canon MF4400 Series UFRII LT,A4,1:0.949192,
C:\Users\User\Desktop\ГОТОВЫЕ РАБОТЫ\Теплоснабжение\Графика тепло\схемы по котельным.dwg,Модель,08.08.2013 11:05:18,User,Canon MF4400 Series UFRII LT,A4,1:0.949192,
