                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                    из приказа от 31 марта 2015 г. № 61

                         ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  (наименование проектируемого объекта капитального строительства, место

            строительства, реконструкции, капитального ремонта)

	N п/п
	Перечень основных данных требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. Основные данные и требования

	1.1
	Основание для проектирования
	Наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника и т.д.

	1.2
	Застройщик, заказчик проекта
	Полное наименование застройщика, заказчика, адреса, телефоны и другие реквизиты

	1.3
	Вид строительства
	Новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт

	1.4
	Тип строительства
	Промышленное строительство, жилищно-гражданское строительство, транспортное строительство, гидротехническое строительство, сельское строительство

	1.5
	Адрес объекта строительства
	

	1.6
	Стадийность проектирования
	"Проектная документация" или "Рабочая документация"

	1.7
	Требования к вариантной разработке
	

	1.8
	Особые условия строительства (сейсмичность, просадочные грунты, потенциальное наличие других опасных природных процессов, явлений, стесненность площадки и т.п.)
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-7-81. Фактическую сейсмичность площадки, характеристики грунта под основанием фундаментов уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий

	1.9
	Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, общая площадь здания, число секций и квартир (для жилых зданий), вместимость, количество рабочих мест (для общественных объектов), мощность, производительность для производственных объектов), пропускная способность, состав объекта, этажность), другие характеристики объекта (зданий, сооружений)
	Идентификационные признаки зданий и сооружений, а также сведения, характеризующие параметры объекта или его частей (зданий и сооружений), расчетный срок службы, класс сооружений, уровень ответственности, степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности и т.д., определенные в соответствии с действующим законодательством и нормативами

	1.10
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношение (для жилых зданий)
	

	1.11
	Назначение и типы встроенных в жилые дома организаций общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем (для жилых комплексов и жилых зданий)
	

	1.12
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим качествам и энергоэффективности проектных решений (для производственных объектов и зданий)
	Качество проектной документации и принятых в ней решениях должно соответствовать ГОСТам (указать номер), подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности

	1.13
	Требования к технологии, режиму организации (для производственных объектов и зданий)
	

	1.14
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания
	В соответствии с градостроительным планом земельного участка, проектом планировки, утвержденными в установленном порядке, эскизами, разработанными на основании архитектурно-планировочного задания (далее - АПЗ) (в случае наличия архитектурного проекта) и согласованными или утвержденными заказчиком

	1.15
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия (для производственных объектов и зданий)
	

	1.16
	Способ производства строительных работ
	Подрядный, хозяйственный способ

	1.17
	Применяемый каталог изделий
	Указываются реквизиты каталогов строительных конструкций и изделий заводского изготовления, применяемых при строительстве

	1.18
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Инженерные изыскания по объекту выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями. Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям в полном объеме передать в орган архитектуры и градостроительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

	1.19
	Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан
	В соответствии с требованиями технических норм и правил "СП 59.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" предусмотреть мероприятия по доступности проектируемого объекта капитального строительства для маломобильных граждан

	1.20
	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с техническими условиями Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

	1.21
	Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	В соответствии с требованиями свода правил СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования", Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" и Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

	1.22
	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту капитального строительства
	В соответствии с требованиями экологических, санитарных и строительных норм

	2. Конструкции и оборудование здания

	2.1
	Требования к применяемым конструкциям
	1. В конструкциях и отделке здания применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП, технических регламентов применительно к зданию в целом и отдельно для каждой группы помещений

	
	
	2. Применяемые материалы, изделия, оборудование, инженерные системы и их замена в процессе проектирования и строительства подлежат обязательному согласованию с заказчиком в пределах лимита финансирования. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ

	2.2
	Фундаменты
	Конструкции фундаментов принимаются на основании результатов инженерно-геологических изысканий и сравнения вариантов

	2.3
	Стены подвала и цокольного этажа
	

	2.4
	Наружные стены
	

	2.5
	Внутренние стены и перегородки
	

	2.6
	Перекрытия
	

	2.7
	Колонны, ригели
	

	2.8
	Лестницы
	

	2.9
	Полы
	

	2.10
	Кровли
	

	2.11
	Витражи, окна
	

	2.12
	Двери
	

	2.13
	Отделка внутренняя (эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, должны быть согласованы с заказчиком. При равных параметрах выбор материалов осуществляется по соотношению "цена - качество")
	Выполнить варианты цветового решения помещений с учетом физико-механических и эстетических характеристик отделочных материалов

	2.14
	Отделка наружная (при наличии достаточного количества материалов указанной группы товаров и отделочных материалов, предлагаемые в проекте их виды и типы согласовываются с заказчиком и отраслевым ведомством, курирующим строительство)
	

	3. Инженерное и технологическое оборудование здания

	3.1
	Отопление
	

	3.2
	Вентиляция
	

	3.3
	Водопровод
	

	3.4
	Канализация
	

	3.5
	Горячее водоснабжение
	

	3.6
	Электроснабжение
	

	3.7
	Телефонизация
	

	3.8
	Радиофикация
	

	3.9
	Телевидение
	

	3.10
	Газификация
	

	4. Наружные инженерные сети и инженерные сооружения, точки присоединения

	4.1
	Водопровода
	Согласно ТУ

	4.2
	Канализации
	Согласно ТУ

	4.3
	Теплоснабжения
	Согласно ТУ

	4.4
	Электроснабжения
	Согласно ТУ

	4.5
	Телефонизации
	Согласно ТУ

	4.6
	Радиофикации
	Согласно ТУ

	4.7
	Газоснабжения
	Согласно ТУ

	5. Дополнительные требования

	5.1
	Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования
	До утверждения задания на проектирование варианты предлагаемых к применению отделочных материалов, оборудования, закупаемых по ценам поставщиков в розничной торговой сети, подлежат согласованию с заказчиком

	5.2
	Благоустройство прилегающей территории, площадки и малые архитектурные формы
	В соответствии с документацией по планировке территории, а также с требованиями СНиП 2.07.01-89*, с 1 июля 2015 года - СП 42.1333.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Эскиз схемы организации земельного участка и проект благоустройства прилегающей к зданию территории согласовывать с главным архитектором соответствующего муниципального образования

	5.3
	Разработка проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	

	5.4
	Указания по месту складирования излишков грунта или мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	

	5.5
	Основные требования к составу выполняемых работ
	

	5.6
	Предварительное согласование заказчиком проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	Проектная документация (30% готовности) подлежит согласованию с главным архитектором муниципального образования и департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (для объектов, имеющих статус приоритетного инвестиционного проекта, имеющего высокое градостроительное значение или размещаемого в исторической части населенного пункта), а также с соответствующим ведомством, курирующим строительство указанного объекта

	5.7
	Необходимость выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства
	

	5.8
	Основание необходимости сноса или сохранения зданий и сооружений, зеленых насаждений, переноса инженерных сетей и коммуникаций
	Предусмотреть перенос инженерных коммуникаций согласно техническим условиям. Заказчику в установленном порядке получить разрешение в соответствующих службах на снос (перенос) деревьев, попадающих в зону застройки

	5.9
	Разработка дизайн-проекта и чертежей интерьеров отдельных помещений
	

	5.10
	Выполнение демонстрационных материалов, макетов
	

	5.11
	Выполнение сметной документации
	При определении стоимости строительства базисно-индексным методом сметная документация (локальные сметы) составляется в базисном уровне цен, предусмотренном в сборниках сметно-нормативной базы (ФЕР-2001 или ТЕР-2001), с последующим перемножением на индекс, соответствующий периоду составления сметной документации или периоду выполнения работ, предусмотренных указанной сметной документацией

	5.12
	Состав проектно-сметной документации
	

	5.13
	Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику
	Проектную документацию выполнять в 4 экземплярах на бумажном носителе, сметную документацию - ресурсным методом

- дополнительно в электронном виде - раздел наружных инженерных сетей в 6 экземплярах

	5.14
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Проектировщик обеспечивает:

- техническое сопровождение (согласование) проекта в экспертных органах и других заинтересованных организациях;

- ведение авторского надзора за строительством объекта по отдельному договору


6. Дополнительные документы, представляемые заказчиком

1. Градостроительный план земельного участка и АПЗ (в случае наличия архитектурного проекта).

2. Результаты инженерных изысканий и топогеодезических изысканий (в случае если они отсутствуют, договором предусматривается задание на их выполнение).

3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Примечание. По всем техническим условиям прилагается сводная схема (план) трасс инженерных сетей с точками подключения и привязкой к существующим объектам, согласованная с соответствующими службами.

4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства.

5. Обоснование инвестиций в строительство указанного объекта капитального строительства.

6. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта.

7. Материалы по существующей и сохраняемой застройке и зеленым насаждениям.

8. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.

9. Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые сооружения и зеленые насаждения.

10. Сведения о фоновом состоянии окружающей природной среды, комфортности проживания населения, о наличии техногенных объектов вблизи строительства объектов жилищно-гражданского назначения и зонах их воздействия при возможных аварийных ситуациях.

11. Альбомы типовых и повторно применяемых проектов для привязки (в случае необходимости). 12. Другие материалы.

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                          пример из приказа от 31 марта 2015г. № 61

ПРИМЕР

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: "Проектирование и строительство дошкольной

образовательной организации на 240 мест в г. Краснодаре"

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  (наименование проектируемого объекта капитального строительства, место

            строительства, реконструкции, капитального ремонта)

	N п/п
	Перечень основных данных требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. Основные данные и требования

	1.1
	Основание для проектирования
	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края (Постановлением главы администрации муниципального образования г. Краснодар)

	1.2
	Застройщик, заказчик проекта
	Заказчик проекта - государственное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края"

	1.3
	Вид строительства
	Новое 

	1.4
	Тип строительства
	Жилищно-гражданское строительство

	1.5
	Адрес объекта строительства
	г. Краснодар

	1.6
	Стадийность проектирования
	В две стадии:

- проектная документация,

- рабочая документация

	1.7
	Требования к вариантной разработке
	На стадии разработки проектной документации разработать и представить на рассмотрение и согласование Заказчиком не менее двух вариантов архитектурного оформления фасадов здания

	1.8
	Особые условия строительства (сейсмичность, просадочные грунты, потенциальное наличие других опасных природных процессов, явлений, стесненность площадки и т.п.)
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81*, СНКК 22-301-2000, фактическую сейсмичность уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий. Проектирование объекта вести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521

	1.9
	Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, общая площадь здания, число секций и квартир (для жилых зданий), вместимость, количество рабочих мест (для общественных объектов), мощность, производительность для производственных объектов), пропускная способность, состав объекта, этажность), другие характеристики объекта (зданий, сооружений)
	Проект детского сада - (детское дошкольное учреждение) вместимостью 240 мест для жилой застройки, разработать в соответствии с требованиями СНиП 31-06-09 и СанПиН 2.4.1.3049-13 на основании программно-технологического задания министерства образования и науки Краснодарского края, утвержденного Заказчиком.

- уровень ответственности - нормальный (II)

- степень огнестойкости - II

- степень долговечности - II

- класс объекта в зависимости от ущерба в случае осуществления террористических угроз - 3.

Этажность здания детского сада - 2 этажа.

Общая площадь нового здания не менее - 4080 кв. м.

Высота от пола до потолка:

- основных помещений - не менее 3,0 м,

- помещений музыкального зала и зала для физкультурных занятий - 4,5 м.

- техподполья - менее 1,8 м.

Высоты этажей здания уточнить при проектировании с учетом прохождения всех инженерных коммуникаций. Проектную документацию разработать в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", предусмотрев количество и соотношение возрастных групп детей дошкольных образовательных учреждений, исходя из их предельной наполняемости:

- для детей ясельного возраста - 15 человек;

- для детей дошкольного возраста - 20 человек.

- 4 групповые ячейки для детей ясельного возраста - по 15 человек;

- 9 групповых ячеек для детей дошкольного возраста - по 20 человек.

Вместимость - 240 человек.

Групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе, в составе которых предусмотреть раздевальную (приемную), групповую (игровую), спальню, буфетную и туалетную.

Образовательная организация общеразвивающей направленности.

Специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами:

- зал для музыкальных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря,

- зал для физкультурных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря,

- специальное помещение для работы с компьютером.

- кабинет логопеда,

- творческая мастерская,

Бассейн с ванной 6 x 12,5 м с раздевалками, душевыми, санузлами, оздоровительной сауной, кабинетами тренера и медсестры, лабораторией анализа воды, узлом управления, техническими помещениями - на первом этаже (набор помещений в соответствии со сводом правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания").

Сопутствующие помещения:

- пищеблок с организацией работы на полуфабрикатах высокой степени готовности (с размещением на первом этаже),

- медицинский блок с помещениями в составе: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор (приемная, две палаты на две инфекции, туалет), зона для раздачи пищи, мойки и хранения посуды,

- постирочная с двумя смежными помещениями (стиральной и гладильной), с раздельными входами - окнами для сдачи грязного и получения чистого белья.

Служебно-бытовые помещения для персонала:

- методический кабинет,

- кабинет заведующего,

- кабинет завхоза, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья,

- комната персонала и гигиены персонала, туалеты,

- пост пожарной охраны.

Ориентировочная общая площадь здания детского сада - 4080,0 кв. м с уточнением проектной документацией.

Предельная стоимость объекта согласно НЦС 81-02-03-2014 составляет 163700,4 тыс. рублей (без учета благоустройства, наружных сетей, технологического присоединения, малых архитектурных форм и прочих зданий и сооружений).

	1.10
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношение (для жилых зданий)
	Проект детского сада - (детское дошкольное учреждение) вместимостью 240 мест для жилой застройки, разработать в соответствии с требованиями СНиП 31-06-09 и СанПиН 2.4.1.3049-13 на основании программно-технологического задания министерства образования и науки Краснодарского края, утвержденного Заказчиком.

- уровень ответственности - нормальный (II)

- степень огнестойкости - II

- степень долговечности - II

- класс объекта в зависимости от ущерба в случае осуществления террористических угроз - 3.

Этажность здания детского сада - 2 этажа.

Общая площадь нового здания не менее - 4080 кв. м.

Высота от пола до потолка:

- основных помещений - не менее 3,0 м,

- помещений музыкального зала и зала для физкультурных занятий - 4,5 м.

- техподполья - менее 1,8 м.

Высоты этажей здания уточнить при проектировании с учетом прохождения всех инженерных коммуникаций. Проектную документацию разработать в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", предусмотрев количество и соотношение возрастных групп детей дошкольных образовательных учреждений, исходя из их предельной наполняемости:

- для детей ясельного возраста - 15 человек;

- для детей дошкольного возраста - 20 человек.

- 4 групповые ячейки для детей ясельного возраста - по 15 человек;

- 9 групповых ячеек для детей дошкольного возраста - по 20 человек.

Вместимость - 240 человек.

Групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе, в составе которых предусмотреть раздевальную (приемную), групповую (игровую), спальню, буфетную и туалетную.

Образовательная организация общеразвивающей направленности.

Специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами:

- зал для музыкальных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря,

- зал для физкультурных занятий площадью 100 кв. м с кладовой для хранения инвентаря,

- специальное помещение для работы с компьютером.

- кабинет логопеда,

- творческая мастерская,

Бассейн с ванной 6 x 12,5 м с раздевалками, душевыми, санузлами, оздоровительной сауной, кабинетами тренера и медсестры, лабораторией анализа воды, узлом управления, техническими помещениями - на первом этаже (набор помещений в соответствии со сводом правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания").

Сопутствующие помещения:

- пищеблок с организацией работы на полуфабрикатах высокой степени готовности (с размещением на первом этаже),

- медицинский блок с помещениями в составе: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор (приемная, две палаты на две инфекции, туалет), зона для раздачи пищи, мойки и хранения посуды,

- постирочная с двумя смежными помещениями (стиральной и гладильной), с раздельными входами - окнами для сдачи грязного и получения чистого белья.

Служебно-бытовые помещения для персонала:

- методический кабинет,

- кабинет заведующего,

- кабинет завхоза, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья,

- комната персонала и гигиены персонала, туалеты,

- пост пожарной охраны.

Ориентировочная общая площадь здания детского сада - 4080,0 кв. м с уточнением проектной документацией.

Предельная стоимость объекта согласно НЦС 81-02-03-2014 составляет 163700,4 тыс. рублей (без учета благоустройства, наружных сетей, технологического присоединения, малых архитектурных форм и прочих зданий и сооружений).

	1.11
	Назначение и типы встроенных в жилые дома организаций общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем (для жилых комплексов и жилых зданий)
	Предусмотреть:

- пищеблок с организацией работы на полуфабрикатах высокой степени готовности, с размещением на первом этаже (уточнить при проектировании).

- прачечную и медицинский пункт;

- остальные служебно-бытовые помещения выполнить в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

	1.12
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим качествам и энергоэффективности проектных решений (для производственных объектов и зданий)
	Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности

	1.13
	Требования к технологии, режиму организации (для производственных объектов и зданий)
	Режим работы - 12 часов в день, 246 - 247 дней в год. Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении - 10 - 12 часов.

Пищеблок запроектировать для работы на сырье, мощностью до 1500 блюд в день. Штат работников пищеблока - 8 человек (женщины)

	1.14
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания
	Размещение объекта на соответствие градостроительному плану земельного участка согласовывается с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства муниципального образования.

Архитектурно-планировочное решение принять в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и правилами (СНиП 21-01-97*, ППБ 01-03, ФЗ N 123). Ниже отметки 0,00 предусмотреть тех. подполье; предусмотреть благоустройство проезжих частей из асфальтового покрытия, пешеходные дорожки и площадки из тротуарной плитки, а также озеленение малых архитектурных форм. Применить современные архитектурно-планировочные решения и решения по отделочным материалам.

Среднее значение нормы общей площади строительства на 1-го человека принята в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года N 1683-р. Площадь земельного участка принята в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

	1.15
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия (для производственных объектов и зданий)
	1 этап - строительство детского сада;

2 этап - строительство инженерной инфраструктуры.

Предусмотреть одновременный ввод в эксплуатацию 1-го и 2-го этапа.

	1.16
	Способ производства строительных работ
	Подрядный

	1.17
	Применяемый каталог изделий
	Внутреннюю отделку помещений учреждения и дворовых площадок согласовать при проектировании с заказчиком, министерством образования и науки Краснодарского края.

	1.18
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Инженерные изыскания по объекту выполнить в соответствии с действующими требованиями в установленном порядке.

Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям в полном объеме через Заказчика передать в орган архитектуры и градостроительства для помещения в информационную градостроительную базу данных.

	1.19
	Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Законом Краснодарского края от 27 апреля 2007 года N 1229-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае", СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"* (с 1 июля 2015 года в соответствии с СП 59.13330.2012) предусмотреть мероприятия по доступности проектируемого объекта капитального строительства для маломобильных граждан на все этажи. Количество М4 - 2 человека.

	1.20
	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (в том числе обеспечению противопожарной безопасности)
	Разработать раздел проекта "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
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